План мероприятий по улучшению условий и охраны труда

Наименование организации: АО "Ачимгаз"

| Наименование структурного подразделения, рабочегоместа | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроквыполнения | Ответственный за выполнение мероприятия | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметкаовыполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***33. Транспортный цех*** |  |  |  |  |  |  |
| ***33.01. Участок №1 в транспортном цехе*** |  |  |  |  |  |  |
| 1.33.01.0.0006. Водитель автомобиля - УЗСТ 5861-28 КАМАЗ 43118-50 гос. № В639РТ89 | Вибрация(общ): Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия общей вибрации  | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМ,Т и ФЭ |  |
| 1.33.01.0.0008/311. Водитель автомобиля – ассенизационная вакуумная машина 5675E1(специализированный прочее) гос. № Т701BB89 | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМТС и З  |  |
| Снижение времени воздействия шума | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМ,Т и ФЭ  |  |
| 1.33.01.0.0014/254. Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки – 59961-0000020 специальный фургон гос. № А 524 НА 89 | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМТС и З  |  |
| Снижение времени воздействия шума | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМ,Т и ФЭ  |  |
| 1.33.01.0.0016/292. Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки - Установка парогенераторная (фургон) УЗСТ 6890-01 Грузовой гос.№В338СР89 | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМТС и З  |  |
| Снижение времени воздействия шума | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМ,Т и ФЭ  |  |
| 1.33.01.0.0017. Водитель погрузчика – ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК MECALAC, TLB890PS гос. № 6438СХ89 | Вибрация(общ): Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия общей вибрации  | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМ,Т и ФЭ |  |
| 1.33.01.0.0023. Водитель вездехода – снегоболотоход гусеничная транспортная машина ТМ-140-СБ2 гос. № 0362СК89 | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМТС и З  |  |
| Снижение времени воздействия шума | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМ,Т и ФЭ  |  |
| Вибрация(общ): Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия общей вибрации  | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМ,Т и ФЭ |  |
| Вибрация(лок): Использовать сертифицированные СИЗ. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня локальной вибрации  | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМТС и З  |  |
| Снижение времени воздействиялокальной вибрации | Постоянно | Механик транспортного цеха | ООТ и ПБ,ОМ,Т и ФЭ |  |